**Воронежский вагоноремонтный завод –**

**филиал акционерного общества**

**«Вагонреммаш»**

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Конкурс № ОК/2-ВВРЗ/2023

Воронеж

2023

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |  |
|  | **Председатель конкурсной комиссии Воронежского ВРЗ АО «ВРМ»** |
|  |  |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Ижокин**  |
|  | **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.** |

**Раздел I. Общие положения**

## Основные положения

* + 1. Акционерное общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ») в лице Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс № ОК/2-ВВРЗ/2023 (далее – открытый конкурс) на право заключения Договора по выполнению Работ на пассажирских вагонах, находящихся на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» (далее - Работы), (далее – Договор), расположенного по адресу: г. Воронеж,пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2023 году.
		2. Требования к работамприведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).

Ответственным представителем заказчика Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» является – ведущий специалист по проведению конкурсных процедур Иванова Наталья Леонидовна тел. 8 (473) 279-55-85, e-mail: ivanova\_nl@vwrz.ru, priem\_vvrz@vwrz.ru.

* + 1. Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе.
		2. Участниками открытого конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием (если предоставление документов предусмотрено техническим заданием конкурсной документации).
		3. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.
		4. Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.
		5. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения Договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
		6. Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
		7. Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе размещается на сайте [www.vagonremmash.ru](http://www.vagonremmash.ru), раздел «Тендеры» и на сайте www.vwrz.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты). За получение документации плата не взимается.
		8. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Конфиденциальной считается вся информация, включая без ограничения все материалы, документы, исследования, коммерческую и организационную информацию, полученная Сторонами, а также любая иная информация, ставшая известной Сторонам в связи с выполнением настоящего Договора.
		9. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента, соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом конкурсе, оформленной в соответствии с Приложением № 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

## Разъяснения положений конкурсной документации

* + 1. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются Заказчику в письменной форме по факсу (473) 279-55-90.
		2. Запрос может быть направлен с момента размещения, в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения, о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
		3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
		4. Заказчик обязан разместить разъяснения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления разъяснений, без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
	1. **Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию**
		1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию.
		2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 3 (трех) рабочих дней от даты принятия решения о внесении изменений.
		3. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах открытого конкурса. Заказчик не несет ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

## Конкурсная заявка

* + 1. Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.
		2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку по каждому из лотов настоящей конкурсной документации. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки по данному лоту, а ранее поданные им конкурсные заявки по данному лоту не отозваны, все конкурсные заявки по данному лоту, предоставленные претендентом, отклоняются.
		3. Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
		4. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.
		5. Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Если в составе конкурсной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае, если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
		6. В случае, если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом и др.) документ считается не представленным и не рассматривается.

## Срок и порядок подачи конкурсных заявок

1.5.1. Конкурсные заявки претендентов предоставляются с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее **10.00 часов московского времени «27» апреля 2023 г.** по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1.(С проходной позвонить по внутреннему тел. 3-54, либо предварительно по тел. (473) 227-72-45 в отдел сбыта и маркетинга Филимоновой Наталии Владимировне).

1.5.2. Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

1.5.3. При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).

1.5.4. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1, не вскрывается и возврату не подлежит.

1.5.5. Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

1.5.6. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации. В этом случае, срок действия конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящей конкурсной документации и не сокращается.Продление сроков действия обеспечения конкурсных заявок не требуется.

## 1.6. Изменение конкурсных заявок и их отзыв

1.6.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.

1.6.2. Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом.

1.6.3.В случае изменения конкурсной заявки, претендент на участие в открытом конкурсе должен оформить новую заявку, взамен представленной ранее, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

1.6.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

## 1.7. Недобросовестные действия претендента/участника

1.7.1. К недобросовестным действиямпретендента/участникаотносятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком.

1.7.2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

##  1.8. Заключение договора

1.8.1. Положения Договора (условия оплаты, сроки, ответственность сторон, цена за единицу работ и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя открытого конкурса за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. При невыполнении победителем открытого конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения Договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

1.8.2. Участник, признанный победителем настоящего открытого конкурса, должен подписать Договор не позднее 10(десяти) календарных дней со дня размещения информации об итогах открытого конкурса в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

1.8.3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно Приложению № 5 к настоящей конкурсной документации.

1.8.4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, Договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

1.8.5. В течение срока действия конкурсной заявки, победитель открытого конкурса обязан заключить Договор на условиях настоящей конкурсной документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения победителя. Стоимость Договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения победителя, без НДС, с учетом применяемой победителем системы налогообложения.

1.8.6. Порядок и срок выполнения обязательств по Договору определяется на основании требований настоящей конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.

**Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников**

**2.1. Обязательные требования:**

 Претендент (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды в размере более 1 000 рублей;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.

* 1. **Квалификационные требования:**

Претендент (в том числе все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) претендент должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной настоящей конкурсной документацией;

б) у претендента должен иметься квалифицированный персонал в количестве не менее:

***по лоту № 1***:

- жестянщик– не менее 5 человек 3-4 разряда,

- столяр - не менее 60 человек 3-4 разряда,

- слесарь по ремонту подвижного состава – не менее 23 человек 3-4 разряда,

- сварщик - не менее 1 человека 3-4 разряда.

***по лоту № 2***:

- слесарь-электрик – не менее 31 человека 3-4 разряда.

***по лоту № 3***:

- столяр – не менее 5 человек 3-4 разряда.

  **2.3. Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям, представляет следующие документы:**

1. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
2. надлежащим образом оформленные Приложения №№ 1, 2, 3 к настоящей конкурсной документации;

3) копию паспорта, копия СНИЛС (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

4) учредительные документы в последней редакции, с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (копии, заверенные подписью и печатью претендента с отметкой ИФНС), предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента;

5) решение (протокол собрания) об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью и т. д., если такое решение собственников организации является необходимым для совершения сделки;

6) копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

1. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса, в соответствии с подпунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия, либо подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
2. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
3. приказ о назначении руководителя, бухгалтера (копия, заверенная претендентом);
4. доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал, либо нотариально заверенная копия) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;
5. бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2022 год (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение ИФНС отправку в ИФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют информационное письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@); банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати контрагента;
6. расчет по страховым взносам на последнюю отчетную дату  (копия, заверенная участником по Форме расчета по страховым взносам, обновлена приказом ФНС России [от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=405186&cwi=15922&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=www.b-kontur.ru%2Fenquiry%2F367&utm_orderpage=www.b-kontur.ru%2Fenquiry%2F367), первую страницу с указанием среднесписочной численности);
7. договор (справку) об аренде/собственности офиса и/или производственных помещений (копию, заверенную претендентом);
8. налоговая отчетность (по налогу на прибыль и НДС) за последний отчетный период (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение ИФНС, отправку в ИФНС налоговой отчетности).
9. справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации, налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал или нотариально заверенная копия, либо подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете  должна быть дополнительно предоставлена справка по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06 августа 2021 г. № ЕД-7-19/728@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо нотариально заверенная копия).

**2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям** **претендент также представляет в составе конкурсной заявки следующие документы**:

**а) В подтверждение наличия разрешительных документов:**

- ОКВЭД 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ; 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 43.32 Работы столярные и плотничные; 43.9 Работы строительные специализированные прочие.

**б) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:**

- сведения о квалификации персонала претендента, задействованного по предмету настоящего открытого конкурса (по форме Приложения № 4 к настоящей конкурсной документации);

- штатное расписание (копия, заверенная претендентом);

- копии дипломов о наличии у задействованных сотрудников профильного образования;

- информация о трудовых договорах со специалистами, задействованными при выполнении работ.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**2.5.** Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), должны быть заверены не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

**2.6.** **Вскрытие заявок**

2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в **14.30 часов московского времени «27» апреля 2023 г.** представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1.

2.6.2. Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность), либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).

2.6.3. Экспертной группой оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их содержании или рассмотрении по существу.

2.6.4. Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

## 2.7. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов

* + 1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1**«27» апреля 2023 г.**
		2. Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
		3. До истечения срока действия конкурсной заявки, претенденту/участнику может быть предложено, продлить срок действия заявок. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия заявки, конкурсная заявка отклоняется от участия в открытом конкурсе.
		4. Заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной задолженности перед АО «ВРМ» за последние три года, предшествующие дате проведения открытого конкурса; в случае невыполнения обязательств перед АО «ВРМ»; причинения вреда имуществу АО «ВРМ» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед АО «ВРМ», причинение вреда имуществу АО «ВРМ» должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу АО «ВРМ».
		5. Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия работ, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.

Информация о направлении запроса, с изложением его сути, размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 в течение 3 (трех) календарных дней от даты направления запроса без указания наименования участника.

При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента отклоняется.

* + 1. Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
		2. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
		3. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей настоящего открытого конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов согласно требованиям пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.
		4. Претендент также не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о работах, на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности;

2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной документацией требованиям;

3) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

- конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

- предложение о цене Договора превышает начальную цену Договора;

4) отказа претендента от продления срока действия заявки.

* + 1. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом применяемой претендентом системы налогообложения.
		2. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника цены Договора при условии сохранения единичных расценок.
		3. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов.

## 2.8. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников открытого конкурса

2.8.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации.

2.8.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

- цена Договора;

- квалификация участника.

2.8.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания, а также следующих документов, предоставляемых претендентом дополнительно при наличии:

1) положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по предмету открытого конкурса. Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть предоставлены на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица (в случае предоставления копии, такая копия должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица претендента).

2.8.4. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена Договора» сопоставляются предложения участников по цене, без учета НДС.

2.8.5. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.

2.8.6. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

2.8.7. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки)присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

2.8.8. Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

2.8.9. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

2.8.10. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок экспертной группой составляется протокол с указанием информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении конкурсной комиссией итогов открытого конкурса. Протокол размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

* 1. **Подведение итогов открытого конкурса**
		1. После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации претендентов экспертной группой, конкурсные заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в конкурсную комиссию.
		2. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1 **«28» апреля 2023 г.**
		3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании конкурсной комиссии.
		4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения экспертной группы о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого присвоен второй порядковый номер.
		5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа.
		6. Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 3 (трех) календарных дней от даты подписания протокола.
		7. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса при условии, что участники предложили одинаковые условия исполнения Договора и эти условия – лучшие из предложенных условий. В случае заключения Договора с несколькими победителями, объем работ распределяется между победителями в равных долях или по территориальному признаку согласно решению конкурсной комиссии.
		8. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.
		9. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка;

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка;

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен один претендент;

4) ни один из претендентов не признан участником.

2.9.10.  Если участником открытого конкурса признан только один претендент Договор может быть заключен с участником по цене, не превышающей цены, указанной в финансово-коммерческом предложении такого участника.

**Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок**

## Оформление конкурсной заявки

* + 1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны содержать следующую информацию:

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*);

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе № ОК/2-ВВРЗ/2023;

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается)

Не вскрывать до 14.30 часов *московского* времени «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

*Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по которому претендент подает финансово- коммерческое предложение.*

* + 1. Конверт «А» должен содержать:

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

2) сведения о претенденте по форме Приложения № 2 к настоящей конкурсной документации;

3) копию паспорта, копия СНИЛС (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

4) учредительные документы в последней редакции, с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (копии, заверенные подписью и печатью претендента с отметкой ИФНС), предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента;

5) решение (протокол собрания) об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью и т. д., если такое решение собственников организации является необходимым для совершения сделки;

6) копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса, в соответствии с подпунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия, либо подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

8) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

9) приказ о назначении руководителя, бухгалтера (копия, заверенная претендентом);

10) доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал, либо нотариально заверенная копия) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;

11) бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 2022 г. (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение ИФНС отправку в ИФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют информационное письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@); банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати контрагента;

12) расчет по страховым взносам на последнюю отчетную дату (копия, заверенная участником по Форме расчета по страховым взносам, обновлена приказом ФНС России [от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=405186&cwi=15922&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=www.b-kontur.ru%2Fenquiry%2F367&utm_orderpage=www.b-kontur.ru%2Fenquiry%2F367), первую страницу с указанием среднесписочной численности);

13) договор (справку) об аренде/собственности офиса и/или производственных помещений (копию, заверенную претендентом);

14) налоговая отчетность (по налогу на прибыль и НДС) за последний отчетный период (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение ИФНС, отправку в ИФНС налоговой отчетности).

15) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации, налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал или нотариально заверенная копия, либо подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете  должна быть дополнительно предоставлена справка по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06 августа 2021 г. № ЕД-7-19/728@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо нотариально заверенная копия).

Конверт «Б» должен содержать:

- опись представленных документов;

- надлежащим образом оформленные Приложения №№ 1, 3 к настоящей конкурсной документации;

- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием***;***

- документальные подтверждения соответствия требованиям технического задания, если предоставление таких документов предусмотрено техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям.

* + 1. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.
		2. В случае предоставления претендентом заявок по нескольким лотам допускается предоставление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». В каждом из конвертов должны содержаться конверт «А» в одном экземпляре и конверты «Б», по каждому из лотов, на которые претендент подает заявку, содержащие документы согласно пункту 3.1.2 настоящей конкурсной документации.
		3. В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
		4. Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.
		5. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.
		6. Заказчик принимает конверты с конкурсными заявками до истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
		7. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная заявка не принимается Заказчиком.
		8. По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

##  Финансово-коммерческое предложение

* + 1. Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за единицу (если указание единичных расценок предусмотрено Приложением № 3 к настоящей конкурсной документации) и общую цену предложения, а также подробное описание (спецификацию, технические требования и др.) работ (если подробное описание предусмотрено Приложением № 3 к настоящей конкурсной документации). Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
		2. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения, суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы работ без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении претендента).
		3. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с Приложением № 3 к конкурсной документации.
		4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
		5. Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора (лота), установленную в конкурсной документации (с учетом и без учета НДС). Единичные расценки, предложенные претендентом, не могут превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом и без учета НДС).

*В случае изменения налогового законодательства виды и ставки налогов будут применяться в соответствии с такими изменениями.*

**Раздел IV. Техническое задание**

4.1. Предмет настоящего открытого конкурса – право заключения Договора по выполнению Работ на пассажирских вагонах, находящихся на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж,пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2023 году.

**Начальная (максимальная) цена лота № 1 составляет:** 76 999 617 (семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 90 копеек с учетом НДС -20%, в т. ч. НДС 20 % - 12 833 269 (двенадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят девять) рублей 65 копеек.

**Начальная (максимальная) цена лота № 2 составляет:** 28 184 977 (двадцать восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 80 копеек с учетом НДС -20%, в т. ч. НДС 20 % - 4 697 496 (четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 30 копеек.

**Начальная (максимальная) цена лота № 3 составляет:** 3 249 059 (три миллиона двести сорок девять тысяч пятьдесят девять) рублей 12 копеек с учетом НДС -20%, в т. ч. НДС 20 % - 541 509 (пятьсот сорок одна тысяча пятьсот девять) рублей 85 копеек.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев.

Срок выполнения работ – от даты подписания договора до 31.12.2023 года.

Адрес выполнения работ: на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ».

Цель работ – выполнение производственной программы на 2023 год.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно действующим нормативно - техническим документам в полном соответствии с действующими нормами и правилами, существующими современными стандартами качества на проведение данных работ. Решение технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ, с целью их завершения и получения конечного результата.

4.2. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.

4.3. Претендент должен предоставить техническое предложение, оформленное в соответствии с техническим заданием раздела IV настоящей конкурсной документации в виде пояснительной записки.

4.4. Перечень и объемы работ по выполнению Работ на пассажирских вагонах, находящихся на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж,пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2023 году, представлены в таблице № 1, таблице № 2, таблице № 3.

***Лот № 1:***

таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Тип вагона, вид ремонта | Кол-во, ваг. в год | Цена за ед., руб. без учета НДС | НДС 20% | Цена за ед. с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. с НДС |
| 1 | Столярные работы по сборке и монтажу кузова  | откр.КР-2 | 90 | 70449,68 | 14089,94 | 84539,62 | 7608565,80 |
| 2 | Столярные работы по сборке и монтажу кузова  | куп.КР-2 | 90 | 97887,65 | 19577,53 | 117465,18 | 10571866,20 |
| 3 | Столярные работы по монтажу мебели | откр.КР-2 | 90 | 76121,21 | 15224,24 | 91345,45 | 8221090,50 |
| 4 | Столярные работы по монтажу мебели | куп.КР-2 | 90 | 67721,21 | 13544,24 | 81265,45 | 7313890,50 |
| 5 | Столярные работы по монтажу внутренних дверей | откр.КР-2 | 90 | 16708,04 | 3341,61 | 20049,65 | 1804468,50 |
| 6 | Столярные работы по монтажу внутренних дверей | куп.КР-2 | 90 | 42000,03 | 8400,01 | 50400,04 | 4536003,60 |
| 7 | Слесарные работы по ремонту системы отопления и водоснабжения | откр.КР-2 | 90 | 95649,69 | 19129,94 | 114779,63 | 10330166,70 |
| 8 | Слесарные работы по ремонту системы отопления и водоснабжения | куп.КР-2 | 90 | 93197,14 | 18639,43 | 111836,57 | 10065291,30 |
| 9 | Столярные работы по установке алюмопластмассовых оконных блоков  | откр.КР-2 | 90 | 27897,83 | 5579,57 | 33477,40 | 3012966,00 |
| 10 | Столярные работы по установке алюмопластмассовых оконных блоков  | куп.КР-2 | 90 | 36788,34 | 7357,67 | 44146,01 | 3973140,90 |
| 11 | Электрогазосварочные работы при сборке отопления и водоснабжения | откр.КР-2 | 90 | 3801,46 | 760,29 | 4561,75 | 410557,50 |
| 12 | Электрогазосварочные работы: при сборке отопления и водоснабжения | откр.КР-2 | 90 | 4905,11 | 981,02 | 5886,13 | 529751,70 |
| 13 | Жестяницкие работы | откр.КР-2 | 90 | 18560,08 | 3712,02 | 22272,10 | 2004489,00 |
| 14 | Жестяницкие работы | куп.КР-2 | 90 | 13325,18 | 2665,04 | 15990,22 | 1439119,80 |
| 15 | Столярные работы по монтажу пола | откр.КР-2 | 90 | 19987,76 | 3997,55 | 23985,31 | 2158677,90 |
| 16 | Столярные работы по монтажу пола | куп.КР-2 | 90 | 27959,00 | 5591,80 | 33550,80 | 3019572,00 |
|  | **Итого:** |  | **180** |  |  |  | **76999617,90** |

***Лот № 2:***

таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Тип вагона, вид ремонта | Кол-во, ваг. в год | Цена за ед., руб. без учета НДС | НДС 20% | Цена за ед. с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. с НДС |
| 1 | Электромонтажные работы по ремонту внутреннего электроборудования | откр.КР-2 | 90 | 140392,55 | 28078,51 | 168471,06 | 15162395,40 |
| 2 | Электромонтажные работы по ремонту внутреннего электроборудования | куп.КР-2 | 90 | 120579,47 | 24115,89 | 144695,36 | 13022582,40 |
|  | **Итого:** |  | **180** |  |  |  | **28184977,80** |

***Лот № 3:***

таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Тип вагона, вид ремонта | Кол-во, ваг. в год | Цена за ед., руб. без учета НДС | НДС 20% | Цена за ед. с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. с НДС |
| 1 | Столярные работы по ремонту пластиковой мебели | Рест. КР-2 | 46 | 58859,77 | 11771,95 | 70631,72 | 3249059,12 |
|  | **Итого:** |  | **46** |  |  |  | **3249059,12** |

***Лот № 1:***

***Столярные, слесарные, электрогазосварочные, жестяницкие работы по сборке внутреннего интерьера купейного и открытого вагона в объеме КР-2 включают в себя:***

- сборку кузова со всеми входящими работами: монтаж обрешетки, перегородок, потолков, каркасов потолков, подоконных, надоконных, межоконных щитов, реставрация на несъемных облицовках и перегородках, постановка уголков, штапиков по полу, постановка воздуховод, монтажу установки МЕГАЛИТ. Сдачу ОТК;

- сборку, монтаж мебели на вагонах (диваны, полки, подспинники, подголовники, лесенки и ручки влаза, зацепов чехлов на перегородках, мягкое наращение рундуков, установка перекладин крепления столиков, столики, мебель служебного отделения, угол титана, витрины, установку фурнитуры и т.д.) Сдачу ОТК;

- сборку внутренних дверей, остова входных дверей, порогов входных дверей, прищепов, остановов входных и проходных дверей, профиля ПВХ, карнизов, наличников, направляющих и регулировка дверей, монтаж поводков, поручней трапа, монтаж двери котельного отделения. Установку прищепов тамбурных дверей, петлевых наличников и декоративных наличников и армировки тамбурных дверей, ручек лаза, кожухов и поводков трапа, наличников торцевых дверей, сверловочные работы монтаж петель, сверловка отверстий в проеме для монтажа дверей, установку фурнитуры. Монтаж филенки в тамбур;

- отопление и водоснабжение: частичный ремонт, изготовление труб водоснабжения с резьбовым соединением и сборка системы водоснабжения на вагоне, загрузка и монтаж баков, монтаж дефлекторов статической вентиляции, подсоединить к диффузору воздуховода кондиционер или калорифер и трубам обратного трубопровода, установка обогревателей наливных (сливных) труб, постановка титана установке с изготовление трубопровода. Сборка УОВ Аквалит. Частичный ремонт, изготовление узлов и сборка системы отопления, трубы верхней и нижней сети отопления собрать, изготовление подводки вентилей сети отопления, изготовление, сборка и установка труб перелива, демонтаж предохранительного устройства для работы на крыше вагонов, котельные работы на вагоне, установка и сборка с обвязкой котла отопления, изготовление и монтаж облицовки котельного отделения, сдачу ОТК;

- установку рам: установку алюмопластмассовых оконных блоков, брусков по гофрам, доработку подоконных щитов, установку наружного резинового профиля, ограничителей решетки узкого окна, кнопки на наличник окна для фиксации штор затемнения;

- электрогазосварочные работы: при сборке отопления и водоснабжения, изготовлении подводки вентилей сети отопления, при модернизации установка пожарных кранов, при изготовлении труб для сборки Аквалита 1ЖТ;

- жестяницкие работы: на вагоне выделение котельного отделения в отдельный блок, изготовление поддонов водяных, изготовление отражателя котла на вагонах, обить железом черновые потолки котельного отделения, СО, купе проводников, туалетах, тамбурах, при сборке систем Мегалит, Аквалит;

- монтаж пола: порезать полистирол с уборкой отходов, настелить полистирол на пол вагона и пленку поверх полистирола монтаж обрешетки, раскрой и монтаж фанеры на пол с люками и шкворневыми, шлифование и шпатлевание стыков фанеры. Монтаж бельевого ящика и его ограждения, доработка и монтаж крышки бельевого ящика, изготовление и постановка на вагон деревянных затрубных щитов. Антиперирование деревянных деталей. Сдачу ОТК.

***Лот № 2:***

***Электромонтажные работы по монтажу внутривагонного электрооборудования, электропроводки на купейном вагоне в объеме КР-2 включают в себя:***

- ремонтные и монтажные работы системы пожарной сигнализации;

- установку и подключение системы пожарной сигнализации;

- монтажные работы внутривагонного электрооборудования, установку светильников для чтения;

- установку и подключение внутривагонного электрооборудования, подключение светильников для чтения;

- маркировку контактов внутривагонного электрооборудования;

- ремонт и монтажные работы электрооборудования тенов доп. отопления;

- установку и подключение электрооборудования тенов доп. отопления;

- монтаж электропроводки под установку розетки в служебном помещении вагона для подключения холодильника;

- ремонт межвагонного соединения внутривагонной магистрали 110 В с заменой провода;

- дополнительные работы по проверке электрооборудования вагонов на позиции № 0 оборудованных современных систем;

- ремонт подвагонного преобразователя УКВ: устранение неисправностей выявленных при визуальном осмотре;

- работы выполняемые при дефектации, ремонте, настройке и испытании моноблочной УКВ, системы электроснабжения;

- работы по техническому обслуживанию, диагностике и настройке моноблочной системы кондиционирования воздуха УКВ;

- монтаж проводов с установкой и подключением тенов бойлеров в котельном отделении – 2 шт.;

- монтаж проводов и установка в торцах вагона светильников межвагонных;

- оборудование вагона системой пожаротушения (внутри вагона);

- ремонтные и монтажные работы электрооборудования котельного отделения, в том числе: произвести демонтаж и монтаж проводов от ПУ через коробку котельного отделения к кипятильнику, к датчику ТСМ, к датчику ТАМ, к центробежному насосу, к концевому выключателю крышки котла, к светильнику ПСХ с установкой светильника, выключателя, розетки котельного отделения. Выполнить ремонт труб, замену металлорукава, Произвести монтаж в/в проводов котла отопления: расключить в/в элементы тэны котла отопления с разбивкой по группам согл. эл. схемы, отремонтировать и установить трубу в/в провода котла, соединить хомут в/в трубы от в/в магистрали снизу, затянуть в/в провода, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, опаять, расключить согласно схемы. Закрыть кожух котла отопления, выполнить крепеж кожуха, поставить сегменты котла. Произвести в/в испытания вагона с нагревом котла и сдачей ОТК.

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к сигнальным фонарям некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5мм - 2шт., L= 25м., спуски с коробки на фонари L=2,1м.,L=2,1м.L=4,4м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к звонковой сигнализации с установкой некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 2шт., L= 26,5м. затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радио розетке с установкой некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 2шт., L= 25,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от 5 коробки прохода к светильникам ДС туалета и хол. коридора некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить 5 проводов 1,5мм L= 5,0 м и 5 пров.. L= 8,0м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схем;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ через коробки к светильникам ДС тамбура некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до светильника 1,5мм - 5шт., L= 23,5м., и к светильникам 1,5мм - 10 шт., L= 2,9 м затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от 4-ой разветвительной коробки по проходу к розетке в коридоре некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 3шт., L= 8м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к сигнальным фонарям котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5мм - 2шт., L= 9,8 м., спуски с коробки на фонари L=1,0м.,L=1,0м.L=3,5м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к звонковой сигнализации с установкой котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 2шт., L= 10,8 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радио розетке с установкой котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 2шт., L= 11,3 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильникам ДС косого коридора котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 10шт., L= 4м.и L= 7м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС туалета и с развет коробки к светильникам - 2шт. ДС тамбура котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода на светильник туалета 1,5мм - 5шт., L= 5м, на ДС светильники тамбура 1,5мм - 10шт., L= 2м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к водоохладителю питьевой воды в служебном отделении, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 3шт., L= 4м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС служебного отделения, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 проводов в 2-х металлорукавах, L= 3,5м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к софитным светильникам - 2шт. купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 4 провода в 2-х металлорукавах, L= 5,0м и 6,5м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 проводов в 2-х металлорукавах, L= 3,5м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к выключателю купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 проводов в металлорукаве, L= 3,0м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к розеткам - 2 шт. служебного отделения (радио и 110В) купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,0мм, 1,5мм - 4 провода в металлорукаве, L= 4,5м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к датчику ЭЧМ в воздуховоде служ. отделения с установкой датчиков, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода витая пара - 4 шт., L=4,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к датчику ЭЧМ в воздуховоде в салоне с установкой датчика (между 4 и 5 купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода витая пара - 2шт., L=14 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от развет. коробок к 4 розеткам по проходу между 2 и 8 купе, с установкой розеток по проходу, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 12 шт., L=4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от развет. коробок к 4 розеткам по проходу между 2 и 8 купе, с установкой розеток по проходу, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 12 шт., L=4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радиодинамикам - 13 шт. к регуляторам радио - 13 шт., служ. отделении, купе проводника, перемычки по купе и на проход между 2К и 8Купе, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до радиодинамиков 1,0мм - 26 шт. L=2,5м., к регуляторам громкости - 66 шт. L=1,5м., на проход между 2К и 8Купе – 4 шт. L=6;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к розетке в косом коридоре котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 3 шт., L=3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов (перемычки светильников) от коробки до коробки по проходу, в том числе: вытянуть провода из труб (вдвоем), заготовить провода к светильникам 1,5мм - 8шт.\* 8= 64 шт. L= 2,2м, с 9К до коробки некотловой стороны 1,5мм - 5шт. 2,7м, затянуть в трубы (вдвоем), надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильникам ДС по проходу до 1 коробки и до 2 коробки, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5мм - 8 шт., L= 7,6м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к светильникам ДС (спуски по купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 шт \* 9 =45 шт., L= 3,0 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к светильникам ДС (спуски по проходу), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 шт \* 9 =45 шт., L= 3,2 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов (перемычки софитных светильников) от коробки до коробки по купе, в том числе: вытянуть провода из труб (вдвоем), заготовить провода к светильникам 1,5мм - 3шт.\* 9 жгутов = 27 шт. L= 2,2м, затянуть в трубы (вдвоем), надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по купе к софитным светильникам (спуски по купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 3 шт \* 4 жгута =12 шт.\* 9 купе = 108 шт., L= 3,2 м, L= 3,7 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к переключателям в 2-х жгутах по купе, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 шт.\* 9 купе = 45 шт., разной длинны L= 2,6 м, L= 3,7 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- установку переключателей – 11 шт. в служебное отделение, купе проводника, по купе, в том числе: надеть трубку, подписать маркировку, открутить 2 винта М3 крышки розетки, снять крышку выключателя закрепить основания розетки к перегородке, подключить провода к розетке. Установку крышки на основание, закрепить 2 винтами М3;

- монтаж сигнальных фонарей - 6шт. со сверловкой 66 отверстий (11 отв. = 1 фонарь) на стремянке, в том числе: просверлить отверстия 5,6мм, нарезать резъбу М6, подключить провода, установить на фонарь резиновую прокладку смазать герметиком, наживить и закрутить болты М6 крепления фонаря;

- монтаж и подключение светильников ДС - 8 шт.: тамбуров – 4 шт., туалетов - 2шт., коридоров - 2 шт. со сверловкой на стремянке, в том числе: взять светильник разобрать, установить и закрепить на шурупы основание светильника, подключить, установить отражатели, лампы ДС, установить стекло;

- монтаж и подключение светильников ДС в служебном отделении, купе проводника, по купе и проходу - 15 шт. со сверловкой на стремянке, в том числе: взять светильник разобрать, установить и закрепить на шурупы основание светильника, подключить, установить отражатели, лампы ДС, установить стекло;

- монтаж и настройку автоматического устройства УВА - 50(110);

- монтаж проводов, установку и подключение инвертора;

- монтаж проводов 1,5 мм - 28 шт. от ПУ до информационных табло с зависимостью от био.туалета;

- монтаж проводов, установить и подключить согласно эл. схемы эл. печь.

***Электромонтажные работы по монтажу внутривагонного электрооборудования, электропроводки на открытом вагоне в объеме КР-2 включают в себя:***

- ремонтные и монтажные работы системы пожарной сигнализации;

- установку и подключение системы пожарной сигнализации;

- установку и подключение внутри вагонного электрооборудования, подключить светильники для чтения (софиты);

- маркировку контактов внутривагонного электрооборудования;

- ремонт и монтажные работы электрооборудования тенов доп. отопления;

- установку и подключение электрооборудования тенов доп. отопления;

- монтаж бортовых датчиков КБД – 2 шт. на кузов вагона с двух сторон;

- монтаж электропроводки под установку розетки в служебном помещении вагона для подключения холодильника;

- ремонт межвагонного соединения внутривагонной магистрали 110 В с заменой провода;

- работы, выполняемые при дефектации, ремонте, настройке и испытании моноблочной УКВ, системы электроснабжения;

- монтаж проводов с установкой и подключением тенов бойлера в котельном отделении - 2 шт.;

- монтаж проводов и установку на торцах вагона светильников межвагонных переходов;

- оборудование вагон системой пожаротушения (внутри вагона);

- ремонтные и монтажные работы электрооборудования котельного отделения, в том числе: произвести демонтаж и монтаж проводов от ПУ через коробку котельного отделения к кипятильнику, к датчику ТСМ, к датчику ТАМ, к центробежному насосу, к концевому выключателю крышки котла, к светильнику ПСХ с установкой светильника, выключателя, розетки котельного отделения. Ремонт труб, замену металлорукава, монтаж в/в проводов котла отопления: расключить в/в элементы тэны котла отопления с разбивкой по группам согл. эл. схемы, отремонтировать и установить трубу в/в провода котла, соединить хомут в/в трубы от в/в магистрали снизу, затянуть в/в провода, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, опаять, расключить согласно схемы. Закрыть кожух котла отопления, выполнить крепеж кожуха, поставить сегменты котла. Произвести в/в испытания вагона с нагревом котла и сдачей ОТК. Сдать работу в/в оборудование ЦТА, ФПК;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к сигнальным фонарям некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5мм - 2шт., L= 25м., спуски с коробки на фонари L=2,1м., L=2,1м., L=4,4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к звонковой сигнализации с установкой некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм – 2 шт., L= 26,5 м. затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радио розетке с установкой некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 2 шт., L= 25,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от 5 коробки прохода к светильникам ДС туалета и хол. коридора некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить 5 проводов 1,5мм L= 5,0 м и 5 пров. L= 8,0 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ через коробки к светильникам ДС тамбура некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до светильника 1,5 мм – 5 шт., L= 23,5 м., и к светильникам 1,5 мм - 10 шт., L= 2,9 м затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от 4-ой развет коробки по проходу к розетке в коридоре некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 3 шт., L= 8 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к сигнальным фонарям котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5 мм – 2 шт., L= 9,8 м., спуски с коробки на фонари L=1,0 м., L=1,0 м., L=3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к звонковой сигнализации с установкой котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 2 шт., L= 10,8 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радио розетке с установкой котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 2 шт., L= 11,3 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильникам ДС косого коридора котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 10 шт., L= 4 м. и L= 7 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС туалета и с развеет. коробки к светильникам – 2 шт. ДС тамбура котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода на светильник туалета 1,5 мм – 5 шт., L= 5 м, на ДС светильники тамбура 1,5 мм – 10 шт., L= 2 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к водоохладителю питьевой воды в служебном отделении, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 3 шт., L= 4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС служ. отделения, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 проводов в 2-х металлорукавах, L= 3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к софитным светильникам - 2шт. купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 4 провода в 2-х металлорукавах, L= 5,0 м и 6,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 проводов в 2-х металлорукавах, L= 3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к выключателю купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 проводов в металлорукаве, L= 3,0 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к розеткам - 2 шт. служебного отделения (радио и 110В) купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,0 мм, 1,5 мм - 4 провода в металлорукаве, L= 4,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к датчику ЭЧМ в воздуховоде служебного отделения с установкой датчиков, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода витая пара - 4 шт., L=4,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к датчику ЭЧМ в воздуховоде в салоне с установкой датчика (между 4 и 5 купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода витая пара - 2шт., L=14 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от развет. коробок к 4 розеткам по проходу между 2 и 8 купе, с установкой розеток по проходу, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 12 шт., L=4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радиодинамикам - 13 шт., служ. отделении, купе проводника, перемычки по купе и на проход между 2К и 8Купе, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до радиодинамиков 1,0мм - 26 шт. L=2,5м.;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к розетке в косом коридоре котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 3 шт., L=3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов от коробки до коробки по проходу, в том числе: вытянуть провода из труб (вдвоем), заготовить провода к светильникам 1,5 мм - 8 шт.\* 8= 64 шт. L= 2,2 м, с 9К до коробки некотловой стороны 1,5 мм – 5 шт. 2,7 м, затянуть в трубы (вдвоем), надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильникам ДС по проходу до 1 коробки и до 2 коробки, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5 мм - 8 шт., L= 7,6 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к светильникам ДС (спуски по купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 шт \* 9 =45 шт., L= 3,0 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к светильникам ДС (спуски по проходу), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 шт \* 9 =45 шт., L= 3,2 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- монтаж сигнальных фонарей – 6 шт. со сверловкой 66 отверстий (11 отв. = 1 фонарь) на стремянке, в том числе: просверлить отверстия 5,6 мм, нарезать резъбу М6, подключить провода, установить на фонарь резиновую прокладку смазать герметиком, наживить и закрутить болты М6 крепления фонаря;

- монтаж и подключение светильников ДС - 8 шт.: тамбуров – 4 шт., туалетов - 2шт., коридоров - 2 шт. со сверловкой на стремянке, в том числе: взять светильник разобрать, установить и закрепить на шурупы основание светильника, подключить, установить отражатели, лампы ДС, установить стекло;

- монтаж и подключение светильников ДС в служебном отделении, купе проводника, по купе и проходу - 15 шт. со сверловкой на стремянке, в том числе: взять светильник разобрать, установить и закрепить на шурупы основание светильника, подключить, установить отражатели, лампы ДС, установить стекло;

- монтаж и настройку автоматического устройства УВА - 50(110);

- монтаж проводов, установку и подключение инвертора;

- монтаж проводов 1,5 мм - 28 шт. от ПУ до информационных табло;

- монтаж проводов, установить и подключить согласно эл. схемы эл. печь;

- монтаж электромеханического клапана при наличии на вагонах постройки ТВЗ;

- монтаж розеток USB по вагону: просверлить отверстия в коробках, заготовить провода, затянуть провода в металлорукав, набить наконечники, облудить. Установить коробки и произвести монтаж и расключение электрооборудования согласно схемы. Проверить работоспособность розеток USB, сдать работу ОТК. - монтаж и подключение розеток и разветвительных коробок.

***Лот № 3:***

***Столярные работы по ремонту пластиковой мебели на вагоне-ресторане в объеме КР-2 включают в себя:***

- изготовление столика откидного для вагонов;

- дверь кухни (с деревянной окладкой) на вагон;

- ремонт тумбы кухни 600\*540\*450, 640\*640\*650, радиокупе 730\*400\*530, шкаф-антресоль;

- изготовление дверки распашной шкафа кухни, окромлённой с 4-х сторон и с ручкой на вагон ресторан (38 шт.);

- изготовление столешницы с двумя мойками 2620\*500 (новая) (2 шт.);

- обжиг с применением газового пламени пластика стола со вставкой (8 шт.);

- ремонт после обжига стола со вставкой по салону на вагон ресторан (8 шт.);

- обжиг с применением газового пламени пластика стол салона 590\*1070 9 (2 шт.);

- ремонт после обжига стола по салону 590\*1070 (2 шт.);

- изготовление ящика стола выдвижного (8 шт.);

- ремонт тумбы кухни 600\*540\*450 с 4 выдвижными ящиками (4 шт.);

- ремонт навеса бара без дверок со светильниками;

- изготовление крышки мойки туалета 500\*950 с вырезом под мойку;

- изготовление вставки стойки барной 350\*600\*20 у холодильника, 300\*500\*20;

- изготовление шкафа навесного в кухне 800\*600\*400 без дверок (3 шт.);

- ремонт шкафа навесного в кухне 800\*600\*400 без дверок (6 шт.);

- изготовление тумбы мойки 3-х секционной 1500\*820\*580 без дверок (4 шт.);

- изготовление тумбы мойки 2-х секционной 1000\*820\*580 без дверок (2 шт.);

- ремонт рундука салона буфета 380\*880\*510 (с изготовлением 1 бока и дна) (16 шт.);

- обжиг столешницы бара в сборе 2200\*800\*310;

- ремонт и сборку после обжига столешницы бара в сборе 2200\*800\*310;

- обжиг столешницы и 2 стоек шкафа под холодильник с жалюзи 1410\*690\*650;

- изготовление витрины угловой 800\*360\*360;

- изготовление витрины 800\*1000 на ваг.-ресторан (разобрать б/у, снять размеры щитов и изготовить);

- изготовление витрины 800\*705\*150 на ваг-ресторан (разобрать б/у, снять размеры щитов и изготовить);

- ремонт стойки правой (полукруг) без дверок;

- ремонт стойки бара левой;

- снятие и постановка алюминиевой окладки (профиля) на стол служебного отделения;

- ремонт тумбы бара с мойкой 970\*970\*700;

- ремонт тумбы бара с полками 1050\*970\*350;

- ремонт шкафа б/р с 2-мя дверками с изготовлением цоколя (2 шт.).

 Обеспечение спецодеждой, СИЗ и инструментом, необходимым для выполнения работ возлагается на Исполнителя.

Исполнитель должен иметь опыт выполнения работ.

Форма представления результатов работ - акт приемки выполненных работ, счет-фактура  или УПД.

 Условия выполнения работ:

* Работы выполняются Исполнителем собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), в условиях работающего производства на территории действующего предприятия по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил трудового распорядка и режима работы завода.
* График производства работ составляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком до начала производства работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Заказчиком). Допуск сотрудников Исполнителя на территорию для выполнения работ осуществляется согласно двустороннему акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения работ, Исполнитель предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован при выполнении работ, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.
* Выполнять Работы в полном соответствии требованиям охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным обязательными нормам и правилам действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с нормами и правилам, действующим в организации Заказчика. Ответственность за нарушение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ несет Исполнитель.
* При производстве работ Исполнителем должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Исполнителем.
* Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, согласовываются с представителем Заказчика по всем разделам.
* Выполняемые работы должны соответствовать требованиям п. 19 Руководства ЛВ1.0030 РК «Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-2)», а также согласно требованиями Руководства ЛВ1.0018 РК «Электрическое оборудование пассажирских вагонов локомотивной тяги. Руководство по ремонту»; п. 20 Руководства ЛВ1.0030 РК «Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-2)», а также согласно требованиями Руководства 052 ПКБ ЦЛ-2008 РД «Моноблочные установки кондиционирования воздуха пассажирских вагонов. Руководство по ремонту (ДР, КР-1, КР-2).
* Дефекты и недоделки, допущенные в ходе выполнения капитального ремонта или выявленные в процессе приема-сдачи работ, должны быть устранены Исполнителем за свой счет.
* Исполнитель (сотрудник Исполнителя), по завершении работ, ежедневно осуществляет уборку рабочего места от мусора.

4.5. Заказчик производит оплату 100% стоимости работ до 28-го числа месяца, следующего за месяцем в котором были выполнены работы на основании представленного Исполнителем полного комплекта документов, в том числе: счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного без замечаний ОТК завода и обеими Сторонами, а так же после подписания акта приемки вагона из ремонта представителями владельца вагона (АО «ФПК» и т.п.).

 Приложение № 1

к конкурсной документации

##  (конкурс № ОК/2-ВВРЗ/2023)

**На бланке претендента**

## ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/2-ВВРЗ/2023

***Заявка оформляется отдельно по каждому лоту***

|  |  |
| --- | --- |
| **В Конкурсную комиссию** **Воронежского ВРЗ АО «ВРМ»**  |  |

Будучи уполномоченным, представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе № ОК/2-ВВРЗ/2023 (далее – открытый конкурс) по лоту №\_\_\_\_ на право заключения Договора на выполнение Работ на пассажирских вагонах, находящихся на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж,пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2023 году.

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин.
* Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей заявки в течение 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. Подписать договор на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- Работы, предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) согласно передать все права на результаты Работ в случае признания победителем Заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

###  Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать (должность, подпись, ФИО)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023  г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к конкурсной документации |
|  |  (конкурс № ОК/2 -ВВРЗ/2023) |

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)**

|  |
| --- |
| 1. Полное наименование претендента: |
|  |
|  |
| 2. Сведения о регистрации юридического лица: регистрационный номер, дата регистрации, ИНН, КПП и др. |
|  |
| Орган, зарегистрировавший юридическое лицо |
|  |
| (если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица) |
|  |
|  |
| Место нахождения, почтовый адрес: |
|  |
| Телефон, факс |
|  |
| 3. Акционеры (участники), владеющие более 20% голосующих акций (долей, паев) юридического лица |
|  |
|  |
| 4. Ф.И.О. Членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется): |
|  |
|  |
| 5. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации): |
|  |
|  |
| 6. Ф.И.О. Членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется): |
|  |
|  |
| 7. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым балансом: |
|  |
|  |
| 8. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утверждённым балансом: |
|  |
| Подпись Уполномоченного лица |

**Контактные лица**

Уполномоченные представители Заказчика, могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)**

* + - Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Место жительства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель, имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к Конкурсной документации(конкурс № ОК/2-ВВРЗ/2023) |

**ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

***Оформляется претендентом отдельно по каждому лоту***

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Открытый конкурс № ОК/2-ВВРЗ/2023 лот №\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб.(без НДС) | НДС, руб. | Стоимость, руб. (с учетом НДС) |
| 1 | Работы на пассажирских вагонах, находящихся на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж,пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2023 году.  | шт. | 1 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

 Полная и окончательная цена финансово-коммерческого предложения с учетом всех затрат, которые может понести Исполнитель в ходе выполнения обязательств по договору, заключаемому по итогам настоящего Конкурса составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_ копеек без учета НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с учетом НДС.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать, условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.).

Представитель, имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, ФИО, печать)

Приложение № 4

к конкурсной документации

 (конкурс № ОК/2-ВВРЗ/2023)

***Сведения об административно - производственном персонале претендента***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Специалисты по требуемой специальности*** | ***Из них*** | ***Документ, подтверждающий квалификацию*** |
| ***состоят в штате*** | ***работают по временному трудовому договору*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Представитель, имеющий полномочия действовать от имени претендента

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, подпись, ФИО) (печать)

 Приложение № 5

к конкурсной документации

 (конкурс № ОК/2-ВВРЗ/2023)

 проект

**Д О Г О В О Р № \_\_\_\_\_\_\_**

выполнения работ

г. Воронеж «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Акционерное общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» Ижокина Геннадия Васильевича,действующего на основании доверенности № ВРМ-86/22 от 20.12.2022 г. и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению Работ на пассажирских вагонах, находящихся на территории Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» (ИНН 7722648033 КПП 366102001), далее по тексту - «Работы».

1.2. Наименование, количество, стоимость и сроки выполнения Работ определяются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются из материалов предоставленных Заказчиком, при этом Исполнитель обеспечивает своих работников соответствующим инструментом, спецодеждой, СИЗ, медицинским обслуживанием.

1.4. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора предоставляются на основании заявок Заказчика, в которых указываются наименование, количество, стоимость и сроки выполнения Работ. Заявки направляются Исполнителю не позднее 7 (семи) дней до начала выполнения Работ.

1.5. Настоящий Договор заключен на основании открытого конкурса, Протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Стоимость работ, выполненных по настоящему Договору, рассчитывается исходя из объемов фактически выполненных работ по настоящему Договору и включает цену работ, а также НДС.

2.2. Стоимость выполнения работ определяется Сторонами в спецификациях (являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора), формируемых на основании заявок Заказчика, окончательная стоимость складывается из сумм всех спецификаций, прилагаемых к настоящему Договору.

2.3. Общая сумма Договора должна соответствовать стоимости работ, выполненных Исполнителем в соответствии с согласованными сторонами спецификациями и актами выполненных работ (являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.4. За выполненные работы на пассажирских вагонах Заказчик производит оплату 100% стоимости работ до 28-го числа месяца, следующего за месяцем в котором были выполнены работы на основании представленного Исполнителем полного комплекта документов, в том числе: счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного без замечаний ОТК завода и обеими Сторонами, а так же после подписания акта приемки вагона из ремонта представителями владельца вагона (АО «ФПК» и т.п.).

2.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

**3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

3.1. По факту выполнения Работ Исполнитель обязан представить Заказчику на подписание Акт сдачи - приемки выполненных Работ в двух экземплярах.

3.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписать его и направить Исполнителю нарочным, либо «Почтой России», а при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.3. В случае наличия недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется устранить их в согласованные с Заказчиком сроки.

3.4. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, являющимся основанием для выставления счета-фактуры за фактически выполненные Работы и расчетов между Сторонами.

**4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты в предусмотренные настоящим Договором сроки. Результаты выполнения Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным и отраслевым стандартам.

4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в установленные сроки.

4.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.4. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия.

4.1.5. Обеспечивать сохранность оборудования Заказчика, не допуская его порчи и ухудшения.

4.1.6. Предоставить гарантию на выполненные работы по настоящему Договору в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента выполнения работ и подписания Сторонами акта выполненных Работ.

4.1.7. Выполнять Работы исключительно силами Исполнителя. Для подтверждения квалификации персонала, задействованного в выполнении Работ, предоставить соответствующие документы.

4.1.8. Выполнять Работы в рабочее время: с 800 до 1700 часов. При необходимости выполнять Работы в выходные дни или за пределами рабочего времени, согласовать с администрацией предприятия порядок ведения Работ. Предоставить Заказчику списки своих сотрудников для оформления документов, обеспечивающих доступ на территорию объектов Заказчика для выполнения Работ.

4.1.9. За свой счет и своими силами осуществлять приемку, разгрузку, складирование инструментов, обеспечить свой персонал необходимым оборудованием, инвентарем, высококачественными сертифицированными материалами, спецодеждой и СИЗ, прочими средствами и материальными ценностями, прямо или косвенно используемыми для выполнения Работ по настоящему Договору. При этом, Исполнитель самостоятельно обеспечивает сохранность всех материальных ценностей, используемых им для выполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе хранящихся на территории Объектов Заказчика.

4.1.10. Выполнять Работы в полном соответствии требованиям охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным обязательными нормам и правилам действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с нормами и правилам, действующим в организации Заказчика. Ответственность за нарушение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ несет Исполнитель.

4.1.11. Нести полную материальную ответственность за сохранность и порчу имущества Заказчика и третьих лиц, в случае если имуществу Заказчика, и/или третьих лиц, причинен вред или произошла утрата имущества Заказчика по вине Исполнителя. Размер причиненного вреда определяется на основании заключения уполномоченной экспертной организации, привлеченной Заказчиком, с отнесением затрат на экспертизу на Исполнителя.

4.1.12. Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.1.13. Содержать в чистоте территорию и помещения, расположенные на территории Заказчика, предоставленные Заказчиком Исполнителю на основании Договора аренды и, заключенного единовременно с ним, Договора на возмещение затрат, предусматривающего возмещение Исполнителем Заказчику всех затрат на обеспечение Помещения электроэнергией, теплоснабжением, водоснабжением и т.п. – по усмотрению Заказчика.

4.1.14. Обеспечить хранение и эксплуатацию, согласно законодательству Российской Федерации, нести ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе при выявлении несоответствия любыми проверками, при использовании для выполнения Работ по Договору опасных (согласно законодательству Российской Федерации) оборудования, материалов и иных средств.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать своевременно необходимую для выполнения условий договора информацию.

4.2.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения и, возникшие в связи с этим у Сторон последствия, в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, а также убытки принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения.

5.3. За нарушение сроков начала и окончания Работ Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 1% от общей суммы Работ, за каждый день просрочки.

5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от неоплаченной суммы. Штрафы и пени не изменяют стоимость договора/Работ.

5.5. В случае предъявления Заказчику третьими лицами требований по возмещению ущерба, связанного с выполнением Исполнителем Работ, Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме.

5.6. Исполнитель гарантирует и обязуется обеспечить:

5.6.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ технической документации и условиями настоящего Договора.

5.6.2. Своевременное устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных как при приемке работ, так и после приемки в пределах гарантийного срока.

5.6.3. На выполненные по настоящему Договору Работы гарантийный срок составляет 24 месяцевс даты передачи результатов Работ Заказчику. В течение гарантийного срока Заказчик имеет право предъявить Исполнителю требования по устранению выявленных недостатков выполненных работ.

5.6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков выполненных Исполнителем работ, Заказчик направляет последнему уведомление об обнаружении недостатков. Исполнитель, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, обязан обеспечить прибытие своего представителя для проведения осмотра оборудования и составления акта технического осмотра с указанием наименований и характера недостатков работ.

Полномочия представителя на подписание акта технического осмотра должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью.

5.6.5. В случае неявки представителя Исполнителя в установленный настоящим Договором срок и при отсутствии сообщения о предполагаемой дате прибытия, Заказчик вправе составить акта технического осмотра в одностороннем порядке. При этом акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, будет иметь юридическую силу.

5.6.6. Акт технического осмотра составляется и подписывается в течение 2 (двух) дней с даты прибытия представителей Исполнителя, либо Заказчиком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

5.6.7. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта технического осмотра, если иной срок не определен Сторонами в акте технического осмотра. При этом все расходы, связанные с устранением недостатков, включая транспортные расходы по доставке оборудования к месту ремонта и обратно, а так же командировочные расходы в случае выезда работников Заказчика к месту ремонта, несет Исполнитель.

5.6.8. Заказчик вправе, с письменного согласия Исполнителя, в том числе полученного по электронной почте или факсу или в отсутствии ответа в установленный срок, выполнить работы по устранению обнаруженных недостатков своими силами и/или за свой счет. При этом расходы Заказчика на устранение недостатков (включая транспортные расходы) определяются на основании калькуляции, утвержденной Заказчиком, и возмещаются Исполнителем в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

5.6.9. В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков выполненных работ, установленных или определенных в соответствии с пунктом 5.6.7. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан уплатить штрафную неустойку в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки, от общей стоимости работ, установленной условиями настоящего Договора за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

5.7. В случае взыскания Акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» штрафных санкций с Заказчика, связанных с эксплуатацией результатов Работ, выполненных Исполнителем в рамках настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику уплаченную Заказчиком в пользу Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» сумму штрафных санкций, в полном объеме (ст. 406.1 ГК РФ). При этом Заказчик должен направить Исполнителю документальное подтверждение суммы возмещения. В случае, указанном в настоящем пункте, Исполнитель обязан возместить Заказчику имущественные потери в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения документального подтверждения суммы возмещения.

5.8.В случае предъявления в течение гарантийного срока третьими лицами финансовых требований к Заказчику, связанных с ненадлежащем качеством, выполненных по настоящему Договору Работ, Исполнитель обязан возместить Заказчику полную сумму предъявленных Заказчику третьими лицами финансовых требований (ст. 406.1 ГК РФ). При этом Заказчик должен направить Исполнителю документальное подтверждение суммы возмещения. В случае, указанном в настоящем пункте, Исполнитель обязан возместить Заказчику имущественные потери, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения документального подтверждения суммы возмещения.

5.9. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов (этапов Работ) Исполнителю. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

**6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если прои­зошли обстоятельства непреодолимой силы или события чрезвычайного характера, которые Стороны не могут ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, возникшие после заключения настоящего Договора.

6.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора Сторона должна известить о невозможности выполнения своих обязательств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность выполнения обязательств.

6.3. Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 6 месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору в части действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

**7. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

7.1. Стороны подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению третьим лицам как прямо, так и косвенно, в устной или письменной форме, поскольку составляет служебную или коммерческую тайну, имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность.

7.2. Никакая такая информация не может быть разглашена третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

7.3. Если при исполнении Договора Стороны получают доступ к персональным данным третьих лиц, они обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных: имеют право использовать персональные данные только в целях и объеме, установленных в соответствующем Договоре, не имеют права использовать персональные данные в своих собственных целях и не вправе передавать персональные данные третьим лицам.

7.4. Стороны действуют в соответствии с законодательством РФ, касающимся сбора и обработки персональных данных, в том числе в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

**8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору «Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договоров законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. В случаи возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких либо положений данного раздела настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 8.1. настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1. настоящего договора и /или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.3. настоящего Договора, другая сторона имеет право расторгнуть договор (договоры) в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 дней календарных дней до даты прекращения действия договора (договоров).

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются Гражданским Кодексом РФ.

9.2. Стороны, при оформлении Договора обязаны предоставить друг другу заверенные подписью должностного лица и печатью копии документов, подтверждающих их юридический статус (устав, свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, выписку из ЕГРЮЛ с датой не позднее 30-дневной давности, документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора).

9.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области. До предъявления спора в Арбитражный суд претензионный порядок спора обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 20 календарных дней. Сторона, получив­шая претензию, обязана дать мотивированный ответ.

9.4. Документы с факсимильными подписями и печатями принимаются к действию с обязательным последующим предоставлением оригиналов документов в течение 20 календарных дней с момента получения Исполнителем факсимильных документов. В случае невыполнения Заказчиком требований данного пункта, Исполнитель вправе приостановить выполнение услуг до момента поступления оригинальных документов.

9.5. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии документа) с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписи адресата.

9.6. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

9.7. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Заказчика по тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и по e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) в адрес Исполнителя по тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и по e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с \_\_\_. \_\_\_.2023 г. и действует до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года, а в части расчетов - до полного исполнения своих обязательств по договору Стороной, не выполнившей их до вышеуказанного срока.

9.10. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон, в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.12. К настоящему Договору прилагаются:

- Форма Спецификации (приложение № 1);

- Прейскурант цен (приложение № 2);

- Техническое задание (приложение № 3);

- Соглашение (приложение № 4).

 **10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** Акционерное общество «Вагонреммаш»Юридический адрес: 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 2, офис 27ИНН 7722648033 КПП 774550001ОКПО 94143208 ОГРН 1087746618970Р/счет 40702810500160000507 в Банк ВТБ (ПАО) г. МоскваКор/счет 30101810700000000187 БИК 044525187Адрес филиала: Воронежский ВРЗ АО «ВРМ»394010, г. Воронеж пер. Богдана Хмельницкого, д.1ИНН 7722648033 КПП 366102001Р/счет 40702810700250004781 в филиале Банка ВТБ(ПАО) г. ВоронежКор/счет 30101810100000000835 БИК 042007835Директор Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Ижокин | **Исполнитель**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**ФОРМА**

 Приложение № 1

 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_

 от « \_\_\_ »\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Спецификация № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Тип вагона,вид ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 вагон без НДС(руб.) | Сумма, руб. с НДС | Срок выполнения работ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |

**Заказчик Исполнитель**

Директор Воронежского ВРЗ

АО «ВРМ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. В. Ижокин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

Приложение № 2

 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Прейскурант цен**

**Лот №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Тип вагона, вид ремонта | Кол-во, ваг. в год | Цена за ед., руб. без учета НДС | НДС 20% | Цена за ед. с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. с НДС |
| 1 | Столярные работы по сборке и монтажу кузова  | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 2 | Столярные работы по сборке и монтажу кузова  | куп.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 3 | Столярные работы по монтажу мебели | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 4 | Столярные работы по монтажу мебели | куп.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 5 | Столярные работы по монтажу внутренних дверей | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 6 | Столярные работы по монтажу внутренних дверей | куп.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 7 | Слесарные работы по ремонту системы отопления и водоснабжения | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 8 | Слесарные работы по ремонту системы отопления и водоснабжения | куп.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 9 | Столярные работы по установке алюмопластмассовых оконных блоков  | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 10 | Столярные работы по установке алюмопластмассовых оконных блоков  | куп.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 11 | Электрогазосварочные работы при сборке отопления и водоснабжения | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 12 | Электрогазосварочные работы: при сборке отопления и водоснабжения | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 13 | Жестяницкие работы | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 14 | Жестяницкие работы | куп.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 15 | Столярные работы по монтажу пола | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 16 | Столярные работы по монтажу пола | куп.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **180** |  |  |  |  |

**Лот № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Тип вагона, вид ремонта | Кол-во, ваг. в год | Цена за ед., руб. без учета НДС | НДС 20% | Цена за ед. с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. с НДС |
| 1 | Электромонтажные работы по ремонту внутреннего электроборудования | откр.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
| 2 | Электромонтажные работы по ремонту внутреннего электроборудования | куп.КР-2 | 90 |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **180** |  |  |  |  |

**Лот № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Тип вагона, вид ремонта | Кол-во, ваг. в год | Цена за ед., руб. без учета НДС | НДС 20% | Цена за ед. с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. с НДС |
| 1 | Столярные работы по ремонту пластиковой мебели | Рест. КР-2 | 46 |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **46** |  |  |  |  |

**от Заказчика: от Исполнителя:**

Директор Воронежского ВРЗ

АО «ВРМ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Ижокин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

 Приложение № 3

 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Техническое задание**

 ***Лот № 1:***

***Столярные, слесарные, электрогазосварочные, жестяницкие работы по сборке внутреннего интерьера купейного и открытого вагона в объеме КР-2 включают в себя:***

- сборку кузова со всеми входящими работами: монтаж обрешетки, перегородок, потолков, каркасов потолков, подоконных, надоконных, межоконных щитов, реставрация на несъемных облицовках и перегородках, постановка уголков, штапиков по полу, постановка воздуховод, монтажу установки МЕГАЛИТ. Сдачу ОТК;

- сборку, монтаж мебели на вагонах (диваны, полки, подспинники, подголовники, лесенки и ручки влаза, зацепов чехлов на перегородках, мягкое наращение рундуков, установка перекладин крепления столиков, столики, мебель служебного отделения, угол титана, витрины, установку фурнитуры и т.д.) Сдачу ОТК;

- сборку внутренних дверей, остова входных дверей, порогов входных дверей, прищепов, остановов входных и проходных дверей, профиля ПВХ, карнизов, наличников, направляющих и регулировка дверей, монтаж поводков, поручней трапа, монтаж двери котельного отделения. Установку прищепов тамбурных дверей, петлевых наличников и декоративных наличников и армировки тамбурных дверей, ручек лаза, кожухов и поводков трапа, наличников торцевых дверей, сверловочные работы монтаж петель, сверловка отверстий в проеме для монтажа дверей, установку фурнитуры. Монтаж филенки в тамбур;

- отопление и водоснабжение: частичный ремонт, изготовление труб водоснабжения с резьбовым соединением и сборка системы водоснабжения на вагоне, загрузка и монтаж баков, монтаж дефлекторов статической вентиляции, подсоединить к диффузору воздуховода кондиционер или калорифер и трубам обратного трубопровода, установка обогревателей наливных (сливных) труб, постановка титана установке с изготовление трубопровода. Сборка УОВ Аквалит. Частичный ремонт, изготовление узлов и сборка системы отопления, трубы верхней и нижней сети отопления собрать, изготовление подводки вентилей сети отопления, изготовление, сборка и установка труб перелива, демонтаж предохранительного устройства для работы на крыше вагонов, котельные работы на вагоне, установка и сборка с обвязкой котла отопления, изготовление и монтаж облицовки котельного отделения, сдачу ОТК;

- установку рам: установку алюмопластмассовых оконных блоков, брусков по гофрам, доработку подоконных щитов, установку наружного резинового профиля, ограничителей решетки узкого окна, кнопки на наличник окна для фиксации штор затемнения;

- электрогазосварочные работы: при сборке отопления и водоснабжения, изготовлении подводки вентилей сети отопления, при модернизации установка пожарных кранов, при изготовлении труб для сборки Аквалита 1ЖТ;

- жестяницкие работы: на вагоне выделение котельного отделения в отдельный блок, изготовление поддонов водяных, изготовление отражателя котла на вагонах, обить железом черновые потолки котельного отделения, СО, купе проводников, туалетах, тамбурах, при сборке систем Мегалит, Аквалит;

- монтаж пола: порезать полистирол с уборкой отходов, настелить полистирол на пол вагона и пленку поверх полистирола монтаж обрешетки, раскрой и монтаж фанеры на пол с люками и шкворневыми, шлифование и шпатлевание стыков фанеры. Монтаж бельевого ящика и его ограждения, доработка и монтаж крышки бельевого ящика, изготовление и постановка на вагон деревянных затрубных щитов. Антиперирование деревянных деталей. Сдачу ОТК.

***Лот № 2:***

***Электромонтажные работы по монтажу внутривагонного электрооборудования, электропроводки на купейном вагоне в объеме КР-2 включают в себя:***

- ремонтные и монтажные работы системы пожарной сигнализации;

- установку и подключение системы пожарной сигнализации;

- монтажные работы внутривагонного электрооборудования, установку светильников для чтения;

- установку и подключение внутривагонного электрооборудования, подключение светильников для чтения;

- маркировку контактов внутривагонного электрооборудования;

- ремонт и монтажные работы электрооборудования тенов доп. отопления;

- установку и подключение электрооборудования тенов доп. отопления;

- монтаж электропроводки под установку розетки в служебном помещении вагона для подключения холодильника;

- ремонт межвагонного соединения внутривагонной магистрали 110 В с заменой провода;

- дополнительные работы по проверке электрооборудования вагонов на позиции № 0 оборудованных современных систем;

- ремонт подвагонного преобразователя УКВ: устранение неисправностей выявленных при визуальном осмотре;

- работы выполняемые при дефектации, ремонте, настройке и испытании моноблочной УКВ, системы электроснабжения;

- работы по техническому обслуживанию, диагностике и настройке моноблочной системы кондиционирования воздуха УКВ;

- монтаж проводов с установкой и подключением тенов бойлеров в котельном отделении – 2 шт.;

- монтаж проводов и установка в торцах вагона светильников межвагонных;

- оборудование вагона системой пожаротушения (внутри вагона);

- ремонтные и монтажные работы электрооборудования котельного отделения, в том числе: произвести демонтаж и монтаж проводов от ПУ через коробку котельного отделения к кипятильнику, к датчику ТСМ, к датчику ТАМ, к центробежному насосу, к концевому выключателю крышки котла, к светильнику ПСХ с установкой светильника, выключателя, розетки котельного отделения. Выполнить ремонт труб, замену металлорукава, Произвести монтаж в/в проводов котла отопления: расключить в/в элементы тэны котла отопления с разбивкой по группам согл. эл. схемы, отремонтировать и установить трубу в/в провода котла, соединить хомут в/в трубы от в/в магистрали снизу, затянуть в/в провода, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, опаять, расключить согласно схемы. Закрыть кожух котла отопления, выполнить крепеж кожуха, поставить сегменты котла. Произвести в/в испытания вагона с нагревом котла и сдачей ОТК.

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к сигнальным фонарям некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5мм - 2шт., L= 25м., спуски с коробки на фонари L=2,1м.,L=2,1м.L=4,4м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к звонковой сигнализации с установкой некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 2шт., L= 26,5м. затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радио розетке с установкой некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 2шт., L= 25,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от 5 коробки прохода к светильникам ДС туалета и хол. коридора некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить 5 проводов 1,5мм L= 5,0 м и 5 пров.. L= 8,0м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схем;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ через коробки к светильникам ДС тамбура некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до светильника 1,5мм - 5шт., L= 23,5м., и к светильникам 1,5мм - 10 шт., L= 2,9 м затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от 4-ой разветвительной коробки по проходу к розетке в коридоре некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 3шт., L= 8м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к сигнальным фонарям котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5мм - 2шт., L= 9,8 м., спуски с коробки на фонари L=1,0м.,L=1,0м.L=3,5м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к звонковой сигнализации с установкой котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 2шт., L= 10,8 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радио розетке с установкой котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 2шт., L= 11,3 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильникам ДС косого коридора котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 10шт., L= 4м.и L= 7м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС туалета и с развет коробки к светильникам - 2шт. ДС тамбура котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода на светильник туалета 1,5мм - 5шт., L= 5м, на ДС светильники тамбура 1,5мм - 10шт., L= 2м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к водоохладителю питьевой воды в служебном отделении, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 3шт., L= 4м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС служебного отделения, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 проводов в 2-х металлорукавах, L= 3,5м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к софитным светильникам - 2шт. купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 4 провода в 2-х металлорукавах, L= 5,0м и 6,5м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 проводов в 2-х металлорукавах, L= 3,5м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к выключателю купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 проводов в металлорукаве, L= 3,0м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к розеткам - 2 шт. служебного отделения (радио и 110В) купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,0мм, 1,5мм - 4 провода в металлорукаве, L= 4,5м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к датчику ЭЧМ в воздуховоде служ. отделения с установкой датчиков, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода витая пара - 4 шт., L=4,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к датчику ЭЧМ в воздуховоде в салоне с установкой датчика (между 4 и 5 купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода витая пара - 2шт., L=14 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от развет. коробок к 4 розеткам по проходу между 2 и 8 купе, с установкой розеток по проходу, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 12 шт., L=4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от развет. коробок к 4 розеткам по проходу между 2 и 8 купе, с установкой розеток по проходу, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 12 шт., L=4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радиодинамикам - 13 шт. к регуляторам радио - 13 шт., служ. отделении, купе проводника, перемычки по купе и на проход между 2К и 8Купе, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до радиодинамиков 1,0мм - 26 шт. L=2,5м., к регуляторам громкости - 66 шт. L=1,5м., на проход между 2К и 8Купе – 4 шт. L=6;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к розетке в косом коридоре котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 3 шт., L=3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов (перемычки светильников) от коробки до коробки по проходу, в том числе: вытянуть провода из труб (вдвоем), заготовить провода к светильникам 1,5мм - 8шт.\* 8= 64 шт. L= 2,2м, с 9К до коробки некотловой стороны 1,5мм - 5шт. 2,7м, затянуть в трубы (вдвоем), надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильникам ДС по проходу до 1 коробки и до 2 коробки, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5мм - 8 шт., L= 7,6м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к светильникам ДС (спуски по купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 шт \* 9 =45 шт., L= 3,0 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к светильникам ДС (спуски по проходу), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 шт \* 9 =45 шт., L= 3,2 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов (перемычки софитных светильников) от коробки до коробки по купе, в том числе: вытянуть провода из труб (вдвоем), заготовить провода к светильникам 1,5мм - 3шт.\* 9 жгутов = 27 шт. L= 2,2м, затянуть в трубы (вдвоем), надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по купе к софитным светильникам (спуски по купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 3 шт \* 4 жгута =12 шт.\* 9 купе = 108 шт., L= 3,2 м, L= 3,7 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к переключателям в 2-х жгутах по купе, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5мм - 5 шт.\* 9 купе = 45 шт., разной длинны L= 2,6 м, L= 3,7 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- установку переключателей – 11 шт. в служебное отделение, купе проводника, по купе, в том числе: надеть трубку, подписать маркировку, открутить 2 винта М3 крышки розетки, снять крышку выключателя закрепить основания розетки к перегородке, подключить провода к розетке. Установку крышки на основание, закрепить 2 винтами М3;

- монтаж сигнальных фонарей - 6шт. со сверловкой 66 отверстий (11 отв. = 1 фонарь) на стремянке, в том числе: просверлить отверстия 5,6мм, нарезать резъбу М6, подключить провода, установить на фонарь резиновую прокладку смазать герметиком, наживить и закрутить болты М6 крепления фонаря;

- монтаж и подключение светильников ДС - 8 шт.: тамбуров – 4 шт., туалетов - 2шт., коридоров - 2 шт. со сверловкой на стремянке, в том числе: взять светильник разобрать, установить и закрепить на шурупы основание светильника, подключить, установить отражатели, лампы ДС, установить стекло;

- монтаж и подключение светильников ДС в служебном отделении, купе проводника, по купе и проходу - 15 шт. со сверловкой на стремянке, в том числе: взять светильник разобрать, установить и закрепить на шурупы основание светильника, подключить, установить отражатели, лампы ДС, установить стекло;

- монтаж и настройку автоматического устройства УВА - 50(110);

- монтаж проводов, установку и подключение инвертора;

- монтаж проводов 1,5 мм - 28 шт. от ПУ до информационных табло с зависимостью от био.туалета;

- монтаж проводов, установить и подключить согласно эл. схемы эл. печь.

***Электромонтажные работы по монтажу внутривагонного электрооборудования, электропроводки на открытом вагоне в объеме КР-2 включают в себя:***

- ремонтные и монтажные работы системы пожарной сигнализации;

- установку и подключение системы пожарной сигнализации;

- установку и подключение внутри вагонного электрооборудования, подключить светильники для чтения (софиты);

- маркировку контактов внутривагонного электрооборудования;

- ремонт и монтажные работы электрооборудования тенов доп. отопления;

- установку и подключение электрооборудования тенов доп. отопления;

- монтаж бортовых датчиков КБД – 2 шт. на кузов вагона с двух сторон;

- монтаж электропроводки под установку розетки в служебном помещении вагона для подключения холодильника;

- ремонт межвагонного соединения внутривагонной магистрали 110 В с заменой провода;

- работы, выполняемые при дефектации, ремонте, настройке и испытании моноблочной УКВ, системы электроснабжения;

- монтаж проводов с установкой и подключением тенов бойлера в котельном отделении - 2 шт.;

- монтаж проводов и установку на торцах вагона светильников межвагонных переходов;

- оборудование вагон системой пожаротушения (внутри вагона);

- ремонтные и монтажные работы электрооборудования котельного отделения, в том числе: произвести демонтаж и монтаж проводов от ПУ через коробку котельного отделения к кипятильнику, к датчику ТСМ, к датчику ТАМ, к центробежному насосу, к концевому выключателю крышки котла, к светильнику ПСХ с установкой светильника, выключателя, розетки котельного отделения. Ремонт труб, замену металлорукава, монтаж в/в проводов котла отопления: расключить в/в элементы тэны котла отопления с разбивкой по группам согл. эл. схемы, отремонтировать и установить трубу в/в провода котла, соединить хомут в/в трубы от в/в магистрали снизу, затянуть в/в провода, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, опаять, расключить согласно схемы. Закрыть кожух котла отопления, выполнить крепеж кожуха, поставить сегменты котла. Произвести в/в испытания вагона с нагревом котла и сдачей ОТК.

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к сигнальным фонарям некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5мм - 2шт., L= 25м., спуски с коробки на фонари L=2,1м., L=2,1м., L=4,4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к звонковой сигнализации с установкой некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5мм – 2 шт., L= 26,5 м. затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радио розетке с установкой некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 2 шт., L= 25,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от 5 коробки прохода к светильникам ДС туалета и хол. коридора некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить 5 проводов 1,5мм L= 5,0 м и 5 пров. L= 8,0 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ через коробки к светильникам ДС тамбура некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до светильника 1,5 мм – 5 шт., L= 23,5 м., и к светильникам 1,5 мм - 10 шт., L= 2,9 м затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, отзвонить, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от 4-ой развет коробки по проходу к розетке в коридоре некотловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 3 шт., L= 8 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к сигнальным фонарям котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5 мм – 2 шт., L= 9,8 м., спуски с коробки на фонари L=1,0 м., L=1,0 м., L=3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к звонковой сигнализации с установкой котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 2 шт., L= 10,8 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радио розетке с установкой котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 2 шт., L= 11,3 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильникам ДС косого коридора котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 10 шт., L= 4 м. и L= 7 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС туалета и с развеет. коробки к светильникам – 2 шт. ДС тамбура котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода на светильник туалета 1,5 мм – 5 шт., L= 5 м, на ДС светильники тамбура 1,5 мм – 10 шт., L= 2 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к водоохладителю питьевой воды в служебном отделении, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм – 3 шт., L= 4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС служ. отделения, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 проводов в 2-х металлорукавах, L= 3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к софитным светильникам - 2шт. купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 4 провода в 2-х металлорукавах, L= 5,0 м и 6,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильнику ДС купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 проводов в 2-х металлорукавах, L= 3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к выключателю купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 проводов в металлорукаве, L= 3,0 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробки к розеткам - 2 шт. служебного отделения (радио и 110В) купе проводника, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,0 мм, 1,5 мм - 4 провода в металлорукаве, L= 4,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к датчику ЭЧМ в воздуховоде служебного отделения с установкой датчиков, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода витая пара - 4 шт., L=4,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к датчику ЭЧМ в воздуховоде в салоне с установкой датчика (между 4 и 5 купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода витая пара - 2шт., L=14 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от развет. коробок к 4 розеткам по проходу между 2 и 8 купе, с установкой розеток по проходу, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 12 шт., L=4 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к радиодинамикам - 13 шт., служ. отделении, купе проводника, перемычки по купе и на проход между 2К и 8Купе, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода до радиодинамиков 1,0мм - 26 шт. L=2,5м.;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к розетке в косом коридоре котловой стороны, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 3 шт., L=3,5 м., затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов от коробки до коробки по проходу, в том числе: вытянуть провода из труб (вдвоем), заготовить провода к светильникам 1,5 мм - 8 шт.\* 8= 64 шт. L= 2,2 м, с 9К до коробки некотловой стороны 1,5 мм – 5 шт. 2,7 м, затянуть в трубы (вдвоем), надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от ПУ к светильникам ДС по проходу до 1 коробки и до 2 коробки, в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода до коробки 1,5 мм - 8 шт., L= 7,6 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к светильникам ДС (спуски по купе), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 шт \* 9 =45 шт., L= 3,0 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- демонтаж и монтаж проводов с ремонтом или заменой металлорукава от коробок по проходу к светильникам ДС (спуски по проходу), в том числе: раскрепить скобы крепления металлорукава, вытянуть провода из металлорукава и трубы (вдвоем), заготовить провода 1,5 мм - 5 шт \* 9 =45 шт., L= 3,2 м, затянуть в металлорукав (вдвоем), закрепить скобы, надеть трубку, подписать маркировку, набить наконечники, подключить согласно схеме;

- монтаж сигнальных фонарей – 6 шт. со сверловкой 66 отверстий (11 отв. = 1 фонарь) на стремянке, в том числе: просверлить отверстия 5,6 мм, нарезать резъбу М6, подключить провода, установить на фонарь резиновую прокладку смазать герметиком, наживить и закрутить болты М6 крепления фонаря;

- монтаж и подключение светильников ДС - 8 шт.: тамбуров – 4 шт., туалетов - 2шт., коридоров - 2 шт. со сверловкой на стремянке, в том числе: взять светильник разобрать, установить и закрепить на шурупы основание светильника, подключить, установить отражатели, лампы ДС, установить стекло;

- монтаж и подключение светильников ДС в служебном отделении, купе проводника, по купе и проходу - 15 шт. со сверловкой на стремянке, в том числе: взять светильник разобрать, установить и закрепить на шурупы основание светильника, подключить, установить отражатели, лампы ДС, установить стекло;

- монтаж и настройку автоматического устройства УВА - 50(110);

- монтаж проводов, установку и подключение инвертора;

- монтаж проводов 1,5 мм - 28 шт. от ПУ до информационных табло;

- монтаж проводов, установить и подключить согласно эл. схемы эл. печь;

- монтаж электромеханического клапана при наличии на вагонах постройки ТВЗ;

- монтаж розеток USB по вагону: просверлить отверстия в коробках, заготовить провода, затянуть провода в металлорукав, набить наконечники, облудить. Установить коробки и произвести монтаж и расключение электрооборудования согласно схемы. Проверить работоспособность розеток USB, сдать работу ОТК - монтаж и подключение розеток и разветвительных коробок.

***Лот № 3:***

***Столярные работы по ремонту пластиковой мебели на вагоне-ресторане в объеме КР-2 включают в себя:***

- изготовление столика откидного для вагонов;

- дверь кухни (с деревянной окладкой) на вагон;

- ремонт тумбы кухни 600\*540\*450, 640\*640\*650, радиокупе 730\*400\*530, шкаф-антресоль;

- изготовление дверки распашной шкафа кухни, окромлённой с 4-х сторон и с ручкой на вагон ресторан (38 шт.);

- изготовление столешницы с двумя мойками 2620\*500 (новая) (2 шт.);

- обжиг с применением газового пламени пластика стола со вставкой (8 шт.);

- ремонт после обжига стола со вставкой по салону на вагон ресторан (8 шт.);

- обжиг с применением газового пламени пластика стол салона 590\*1070 9 (2 шт.);

- ремонт после обжига стола по салону 590\*1070 (2 шт.);

- изготовление ящика стола выдвижного (8 шт.);

- ремонт тумбы кухни 600\*540\*450 с 4 выдвижными ящиками (4 шт.);

- ремонт навеса бара без дверок со светильниками;

- изготовление крышки мойки туалета 500\*950 с вырезом под мойку;

- изготовление вставки стойки барной 350\*600\*20 у холодильника, 300\*500\*20;

- изготовление шкафа навесного в кухне 800\*600\*400 без дверок (3 шт.);

- ремонт шкафа навесного в кухне 800\*600\*400 без дверок (6 шт.);

- изготовление тумбы мойки 3-х секционной 1500\*820\*580 без дверок (4 шт.);

- изготовление тумбы мойки 2-х секционной 1000\*820\*580 без дверок (2 шт.);

- ремонт рундука салона буфета 380\*880\*510 (с изготовлением 1 бока и дна) (16 шт.);

- обжиг столешницы бара в сборе 2200\*800\*310;

- ремонт и сборку после обжига столешницы бара в сборе 2200\*800\*310;

- обжиг столешницы и 2 стоек шкафа под холодильник с жалюзи 1410\*690\*650;

- изготовление витрины угловой 800\*360\*360;

- изготовление витрины 800\*1000 на ваг.-ресторан (разобрать б/у, снять размеры щитов и изготовить);

- изготовление витрины 800\*705\*150 на ваг-ресторан (разобрать б/у, снять размеры щитов и изготовить);

- ремонт стойки правой (полукруг) без дверок;

- ремонт стойки бара левой;

- снятие и постановка алюминиевой окладки (профиля) на стол служебного отделения;

- ремонт тумбы бара с мойкой 970\*970\*700;

- ремонт тумбы бара с полками 1050\*970\*350;

- ремонт шкафа б/р с 2-мя дверками с изготовлением цоколя (2 шт.).

 Обеспечение спецодеждой, СИЗ и инструментом, необходимым для выполнения работ возлагается на Исполнителя.

Форма представления результатов работ - акт приемки выполненных работ, счет-фактура  или УПД.

 Условия выполнения работ:

* Работы выполняются Исполнителем собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), в условиях работающего производства на территории действующего предприятия по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил трудового распорядка и режима работы завода.
* График производства работ составляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком до начала производства работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Заказчиком). Допуск сотрудников Исполнителя на территорию для выполнения работ осуществляется согласно двустороннему акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения работ, Исполнитель предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован при выполнении работ, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.
* Выполнять Работы в полном соответствии требованиям охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным обязательными нормам и правилам действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с нормами и правилам, действующим в организации Заказчика. Ответственность за нарушение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ несет Исполнитель.
* При производстве работ Исполнителем должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Исполнителем.
* Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, согласовываются с представителем Заказчика по всем разделам.
* Выполняемые работы должны соответствовать требованиям п. 19 Руководства ЛВ1.0030 РК «Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-2)», а также согласно требованиями Руководства ЛВ1.0018 РК «Электрическое оборудование пассажирских вагонов локомотивной тяги. Руководство по ремонту»; п. 20 Руководства ЛВ1.0030 РК «Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-2)», а также согласно требованиями Руководства 052 ПКБ ЦЛ-2008 РД «Моноблочные установки кондиционирования воздуха пассажирских вагонов. Руководство по ремонту (ДР, КР-1, КР-2).
* Дефекты и недоделки, допущенные в ходе выполнения капитального ремонта или выявленные в процессе приема-сдачи работ, должны быть устранены Исполнителем за свой счет.
* Исполнитель (сотрудник Исполнителя), по завершении работ, ежедневно осуществляет уборку рабочего места от мусора.

4.5. Заказчик производит оплату 100% стоимости работ до 28-го числа месяца, следующего за месяцем в котором были выполнены работы на основании представленного Исполнителем полного комплекта документов, в том числе: счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного без замечаний ОТК завода и обеими Сторонами, а так же после подписания акта приемки вагона из ремонта представителями владельца вагона (АО «ФПК» и т.п.).

 Приложение № 4

 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**СОГЛАШЕНИЕ**

Акционерное Общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» Ижокина Геннадия Васильевича, действующего на основании доверенности № ВРМ-86/22 от 20.12.2022 г., с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Исполнитель заверяет следующее:

* он является, надлежащим образом, учрежденным зарегистрированным юридическим лицом;
* исполнительный орган исполнителя находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
* для заключения и исполнения Договора Исполнитель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
* имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;

- Исполнителем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также, им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

-имеет все необходимые материальные и трудовые ресурсы для выполнения своих обязательств по Договору;

* Исполнитель отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе цены Работ;

- Исполнитель предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется выполнение Работ по Договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, акты выполненных работ и т.д.);

- все обязательства по Договору Исполнитель выполнит самостоятельно (в том числе, через своих штатных работников), при привлечении третьих лиц Исполнитель заключит с ними гражданского-правовые договоры, которые обязуется предоставлять по требованию Заказчика и налоговых органов, и уплачивать все предусмотренные законодательством налоги;

Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению Работ по Договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок не превышающий 5 (пять)рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

 **от Заказчика: от Исполнителя:**

Директор Воронежского ВРЗ

АО «ВРМ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Ижокин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)