|  |  |
| --- | --- |
|  | **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАГОНРЕММАШ»****Филиал****Воронежский вагоноремонтный завод****394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1****Тел (4732) 27-76-09, факс: (4732)79-55-90****www.vagonremmash.ru, http://www.vwrz.ru/** |

 **Извещение о внесении изменений в открытый конкурс № ОК/4-ВВРЗ/2023**

Уважаемые господа!

АО «ВРМ» в лице Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» сообщает Вам о внесении изменений в **открытый конкурс № ОК/4-ВВРЗ/2023** с целью выбора организации на право заключения договора на поставку Сервера HPE ProLiant DL380 Gen10 Plusдля нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» в 2023 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1.Внести изменение в Извещение открытого конкурса **№ ОК/4-ВВРЗ/2023**, изложив в следующей редакции:  **«…Срок поставки оборудования – Третий квартал 2023 года. …».**2. Внести изменения в п. 4.1. конкурсной документации **№ ОК/4-ВВРЗ/2023** и изложить его в следующей редакции:  **«…Срок поставки – 3-й квартал 2023 г. …».**3. Внести изменения в п. 4.2. конкурсной документации № ОК/4-ВВРЗ/2023 и изложить его в следующей редакции:4.2. Технические характеристики и конфигурации продукции:**Позиция №1**Сервер «HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus­»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Артикул** | **Технические характеристики** | **Кол-во** |
|  |  | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus (up to 24x2.5" HDD/SSD) rack 2U/ iLO 5 Standard / EasyRK+CMA /1Y NBD Warranty / 2 x Intel Xeon-Gold 6348 (2.6GHz 28-core 235W) / 12 x 32GB ECC RDIMM 3200MHz Smart Memory Kit / 15 x 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF BC HDD / 3 x 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC SSD / 1 x HPE Smart Array P816i-a RAID (0,1,5,10,50,60) 4GB ache/SmartCache+FBWC 12G SAS / 1 x HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4 OCP3 Adapter / 2 x 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug / 1 x HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ QL41132HLCU Adapter | 1 |

Технические характеристики сервера:

|  |  |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Xeon-Gold 6348 |
| Количество ядер | 28 |
| Количество процессоров  | 2 |
| Частота процессораОбъем одного модуля оперативной памятиЧастота одного модуля оперативной памяти | 2.6GHz32GB3200MHz |
| Количество модулей оперативной памяти | 12 |
| Всего слотов для оперативной памяти | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC SmartMemory |
| Размеры, тип и кол-во жестких дисков | 15 x 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF BC HDD 3 x 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC SSD |
| Максимально возможное количество дисков | (24) SFF SAS/SATA/SSD |
| Контроллер жестких дисков | HPE Smart Array P816i-a RAID (0,1,5,10,50,60) 4GB Cache/SmartCache+FBWC 12G SAS |
| Сетевой интерфейс  | 1 x HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4 OCP3 Adapter1x HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ QL41132HLCU Adapter |
| Порты ввода-вывода | PCIe 4.0 Slots 1-3, Video Connector, Dedicated ILO 5 Management Port, USB 3.0 Connectors (2) |
| Тип монтажа | Rack 2U  |
| Блок питания | 1600 Вт |
| Тип блока питания | С горячей заменой. |
| Количество блоков питанияВыдвижные рельсы HPE DL38X Gen10 Plus 2U SFF Easy Install Rail Kit + CMAОперационная система | 21Без операционной системы. |

**Гарантийный срок:**Гарантийный срок эксплуатации – не менее 36 месяцев с даты исполнения обязательства по поставке. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Председатель Конкурсной комиссии

Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» Г.В. Ижокин